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	楼层
	配电箱号
	功率
	设备型号
	安装位置
	品牌
	数量
	阀门
	管道
	截止阀
	软接头
	浮球

	
	
	
	
	
	
	
	直径
	数量
	直径
	长度(米)
	直径
	数量
	直径
	数量
	数量

	外科楼负一楼
	ACW1
	3KW
	50QW(I)10-30
	2#配电房门口
	双轮
	2
	DN80
	2
	DN80
	3.7
	DN80
	2
	DN80
	2
	1

	
	  -1ACW1
	3KW
	50QW(I)10-30
	科教楼与外科楼交界处
	双轮
	2
	DN80
	2
	DN80
	5.2
	DN80
	2
	DN80
	2
	1

	
	  -1ACW3
	2KW
	50QW(I)10-30
	B036车位
	双轮
	2
	DN50
	2
	DN50
	5.2
	DN50
	2
	DN50
	2
	1

	
	  -1WSB
	3KW
	50QW(I)10-30
	空调机房
	双轮
	2
	DN80
	2
	DN80
	4.5
	DN80
	2
	DN80
	2
	1

	外科楼负二楼
	 -2ACW5
	2KW
	50QW(I)10-30
	F051车位
	双轮
	2
	DN50
	2
	DN50
	4.6
	DN50
	2
	DN50
	2
	1

	
	 -2ACW13
	3KW
	50QW(I)10-30
	医疗垃圾站
	双轮
	2
	DN80
	2
	DN80
	3.2
	DN80
	2
	DN80
	2
	1

	
	 -2ACW4
	3KW
	50QW(I)10-30
	F034车位
	双轮
	2
	DN80
	2
	DN80
	3.6
	DN80
	2
	DN80
	2
	1

	
	 -2ACW3
	2KW
	50QW(I)10-30
	总务仓库
	双轮
	2
	DN50
	2
	DN50
	5
	DN50
	2
	DN50
	2
	1

	
	 -2ACW14
	3KW
	50QW(I)10-30
	反冲水回收池
（不锈钢水箱）
	双轮
	2
	DN50
	2
	DN50
	5
	DN50
	2
	DN50
	2
	1

	
	 -2ACW1
	2KW
	50QW(I)10-30
	E104车位
	双轮
	2
	DN50
	2
	DN50
	5.4
	DN50
	2
	DN50
	2
	1

	
	 -2ACW2
	2KW
	50QW(I)10-30
	E114车位
	双轮
	2
	DN50
	2
	DN50
	5.4
	DN50
	2
	DN50
	2
	1

	
	 -2ACW6
	3KW 
	50QW(I)10-30
	G014车位
	双轮
	2
	DN50
	2
	DN50
	4.5
	DN50
	2
	DN50
	2
	1

	外科楼负三楼
	ATW1
	5.5KW
	65QW(I)50-22-5.5
	I010车位
	双轮
	2
	DN80
	2
	DN80
	5.4
	DN80
	2
	DN80
	2
	1

	
	ATW2
	5.5KW
	65QW(I)50-22-5.5
	2#污梯
	双轮
	2
	DN80
	2
	DN80
	6
	DN80
	2
	DN80
	2
	1

	
	ATW3
	5.5KW
	65QW(I)50-22-5.5
	水泵房
	双轮
	2
	DN80
	2
	DN80
	6
	DN80
	2
	DN80
	2
	1

	
	ATW4
	5.5KW
	65QW(I)50-22-5.5
	消防警报房
	双轮
	2
	DN80
	2
	DN80
	7.2
	DN80
	2
	DN80
	2
	1

	
	ACW1
	3KW
	50QW(I)10-30
	J131车位
	双轮
	1
	DN50
	1
	DN50
	5.2
	DN50
	1
	DN50
	1
	1

	
	ACW2
	3KW
	50QW(I)10-30
	
	双轮
	1
	DN50
	1
	DN50
	4.2
	DN50
	1
	DN50
	1
	1

	
	ACW3
	3KW
	50QW(I)10-30
	J099车位
	双轮
	1
	DN50
	1
	DN50
	4
	DN50
	1
	DN50
	1
	1

	
	ACW4
	3KW
	50QW(I)10-30
	J086车位
	双轮
	1
	DN50
	1
	DN50
	4
	DN50
	1
	DN50
	1
	1

	
	ACW5
	3KW
	50QW(I)10-30
	放射科
	双轮
	1
	DN50
	1
	DN50
	4
	DN50
	1
	DN50
	1
	1

	
	ACW6
	3KW
	50QW(I)10-30
	I022车位
	双轮
	1
	DN50
	1
	DN50
	4
	DN50
	1
	DN50
	1
	1

	
	ACW7
	3KW
	50QW(I)10-30
	J030车位
	双轮
	1
	DN50
	1
	DN50
	4
	DN50
	1
	DN50
	1
	1

	
	ACW8
	3KW
	50QW(I)10-30
	I072车位
	双轮
	1
	DN50
	1
	DN50
	4
	DN50
	1
	DN50
	1
	1

	
	ACW9
	3KW
	50QW(I)10-30
	标本库门口
	双轮
	1
	DN50
	1
	DN50
	6
	DN50
	1
	DN50
	1
	1

	
	ACW10
	3KW
	50QW(I)10-30
	I058车位
	双轮
	1
	DN50
	1
	DN50
	6
	DN50
	1
	DN50
	1
	1

	
	ACW11
	3KW
	50QW(I)10-30
	I069车位
	双轮
	1
	DN50
	1
	DN50
	7
	DN50
	1
	DN50
	1
	1

	
	ACW18
	3KW
	50QW(I)10-30
	观光梯旁边
	双轮
	1
	DN50
	1
	DN50
	4
	DN50
	1
	DN50
	1
	1

	
	 -3ACW16
	2KW
	50QW(I)10-30
	生活垃圾处理站
	双轮
	2
	DN50
	2
	DN50
	4
	DN50
	2
	DN50
	2
	1

	
	ACW17
	3KW
	50QW(I)10-30
	I106车位
	双轮
	1
	DN50
	1
	DN50
	6
	DN50
	1
	DN50
	1
	1

	
	隔油池污水泵
	1.5KW
	
	负三楼隔油池、化粪池
	新界泵业
	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	隔油池控制箱
	5.5KW
	80WQ40-20
	负三楼隔油池、化粪池
	元井
	4
	DN100
	4
	DN80
	4
	DN100
	4
	DN100
	1
	1

	综合楼
	1AC1
	1.5KW
	
	综合楼1楼货梯处
	江苏扬中
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	科研楼
	-1AC1
	1.5KW
	WQG-27w-F
	科研楼-1楼车道进口处
	广州广一
	2
	DN80
	2
	DN80
	6
	DN80
	2
	DN80
	2
	1

	
	-1AC2
	1.5KW
	WQG-27w-F
	科研楼-1楼车道进口处
	广州广一
	2
	DN80
	2
	DN80
	6
	DN80
	2
	DN80
	2
	1

	
	-2AC1
	1.5KW
	WQG-27w-F
	科研楼-2楼49号车位处
	广州广一
	2
	DN80
	2
	DN80
	6
	DN80
	2
	DN80
	2
	1

	
	-2AC2
	1.5KW
	WQG-27w-F
	科研楼-2楼37号车位处
	广州广一
	2
	DN80
	2
	DN80
	6
	DN80
	2
	DN80
	2
	1

	
	-2AC3
	1.5KW
	WQG-27w-F
	科研楼-2楼21号车位对面
	广州广一
	2
	DN80
	2
	DN80
	6
	DN80
	2
	DN80
	2
	1

	
	-2AC4
	4KW
	WQG-27w-F
	科研楼-2楼21号车位处
	广州广一
	2
	DN80
	2
	DN80
	6
	DN80
	2
	DN80
	2
	1

	
	-2AC5
	1.5KW
	WQG-27w-F
	科研楼-2楼04号车位处
	广州广一
	2
	DN80
	2
	DN80
	6
	DN80
	2
	DN80
	2
	1

	合计
	68
	
	65
	
	192.3
	
	65
	
	62
	38


备注：1、以上设备清单含水泵、控制箱及配套管件；2、具体参数以现场实际安装为准。3、新更换水泵功率不低于目前使用水泵功率。
